|  |
| --- |
| **Zamawiający:** |
| **Zamówienie nr:** | **Data:** | **Termin realizacji:** |
| **LP** | **PROFIL** | **SYSTEM** | **WYSOKOŚĆ WIDOCZNA\*** | **GRUBOŚĆ PARAPETU ZEW\*\*** | **GRUBOŚĆ PARAPETU WEW\*\*** | **ILOŚĆ MB** | **ILOŚĆ SZTUK** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uwagi:** |  |

\* wysokość widoczna – po wpięciu profilu w ościeżnice (średnio 5mm). Przykład: zamawiając wysokość widoczną np. PD01XT – 130 mm otrzymamy 135 mm, ale po wpięciu w profil uzyskamy zamawiane 130 mm
\*\*wysokości wymagane przy profilach PR00XT, PR00XTW (KIK), PR01XT, PR02XT, PR03XT. Warianty parapetów zewnętrznych: 24, 12 mm; wewnętrznych: 32, 22 mm. W przypadku braku podania danych, zostaną wyprodukowane profile o standardowych wysokościach tzn. zewnętrzny 24 mm i wewnętrzny 32 mm